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	设备名称
	数量
	规格参数
	推荐品牌
	单价（元）
	合计（元）

	水质在线监测系统
	1台
	手触屏,5寸彩色宽屏显示,控制检测PH值、余氯、OPR、温度,智能云端操作功能,支持输出的数据传输到甲方指定显示器、手机客户端,手机客户端可通过微信操控水质监控仪。
	西科            懿华      欧池帝
	
	

	消毒计量泵
	3台
	型号：0～54L/h
输送介质：消毒药剂
功率≥40W
药管口径≥20mm。
	西科      懿华      欧池帝
	
	

	总计（元）
	

	备注：
1、请开具增值税专用发票，并标注开票税率（ ）%；
2、质保期至少为2年；
3、报价包含运输、安装、施工、调试、质保、辅材、培训等费用；
4、安装调试完成后需对现场负责人进行使用及维护培训，培训合格后方可办理验收；
5、如需现场查勘，请联系张工18556538568。                                                                                报价单位（盖章）：                 联系方式：




